Материально- техническое обеспечение предоставления услуг

 МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные фонды |  Характеристика основных фондов | Год приобретенияоборудован.капитального ремонта |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.  | Здание МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯЗдание овощехранилищаЗрительская частьИнженерные системы театраТехнологическое оборудование сценыСистемы безопасностиМастерскиеСтудия звукозаписиДоступная среда | Адрес: г. о. Королёв Московская область ул. Калининградскаяы д.12Дата ввода здания в эксплуатацию – 1951 годТеатр занимает часть двухэтажного нежилого здания общей площадью 1509,9 кв. м с 2002 года.Вид права – оперативное управление.Земельный участок, вид права – право ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на принадлежащее помещение.Адрес: г.о. Королёв Московская область ул Калининградская д. 12Общая площадь – 119,5 кв. мВид права – оперативное управлениеЗемельный участок – находится в стадии оформленияЗдание предано театру для организации хранилища под декорации. Требует капитального ремонтаЗрительская часть состоит из:Тамбур где располагается билетная касса.Вестибюля – гардероб для зрителей, санузлыФойе – оборудовано осветительными приборами, предназначен для проведения мероприятийСцены -8м х 11,9 мЗрительного зала на 186 мест. Укомплектован современными театральными креслами.Система теплоснабжения Система электроснабжения Система приточно-вытяжной вентиляции –установлена в помещении зрительного залаСистема холодного водоснабженияСистема водоотведенияМеханическое оборудование сцены – Автоматический штанкетный подъём – 4шт.Софитный подъём внутрисценической коробки электрифицированный – 2 шт.Выносной софитный подъём в зрительном зале – 1 шт.Механизм антрактно- раздвижного занавеса с электромеханическим приводом.Ручной штанкетный подъём с грузоподъёмностью 100 кг -2 шт.Театральная дорога с электромеханическим приводом -1 шт.Системы для крепления прожекторов прострелов, ложи, мягкого портала, арлекина, попланового занавеса.Световое оборудование сцены -Театральный пульт управления, ,96 фидеровпрямого доступа с модулем управления динамического света и мониторДимер 12 кан. 5 штБлок прямых включений – 5 шт.Светильник 4-хкамерный СТ-4-500Нерегулируемый прожектор направленного света -6 штЛинзовый однокиловатный прожектор, для создания луча с размытыми краями -30 шт.Многолинзовый прожектор для создания профилированного луча – 4штПрожектор с поворотным корпусом – 2 шт.Прибор направленного света – 6 шт.Прожектор с отклоняющимся зеркалом – 4 шт.Прожектор с поворотным корпусом – 2 шт.Следящая пушка – 2 шт.Стробоскоп – 2 шт.Светильник заливающего света с ограниченным ультрофиолетовым спектром излучения – 2 шт.Мобильный осветительный комплектЗвуковое оборудование сценыМодуль расширения 8 входов,4 выхода -1 шт.Комплект для установки 2х приёмников ЕМ 10в рек -4шт.Пассивная акустическая система -6 шт.Усилитель со встроенным модулем цифровой обработки сигнала – 3 штМикшерный пульт – 1 шт.Инструментальная беспроводная система -8шт.Кардиоидный микрофон – 8 шт.Микрофон конденсаторный – 3 штИсточник бесперебойного питания – 1 шт.Вспомогательное оборудование сценыМашина лёгкого дымаСнег машинаГенератор туманаДымовая машинаВидеопроекторГрафический эквалайзерМашина для производства мыльных пузырейЗдание МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» оснащёнследующими системами безопасности:Автоматическая установка пожарной сигнализацииСистема оповещения и управления эвакуацией людей при пожареСистема охранно-тревожной сигнализацииСистема видеонаблюденияКнопка тревожной сигнализацииСистема пожаротушения на сцене - представляющей собой установку водяного дренчерного пожаротушения для защиты проёма портала сцены.Система дымоудаления на сценеСистема пожаротушения в хранилище под декорации Мастерские театра (художественная, декорационная, швейная) оснащены специальным технологическим оборудованием:Швейная машинаОверлок 4-х ниточныйСтанок сверлильныйПила дисковаяРейсмуснофуговальный станокТорцевальный станокЭлектрорубанокПила дисковая ручнаяЭлектролобзикДрель электрическаяЭлектростеплерЗаточная машинаКомпрессорСтружкоотсосСтудия звукозаписи состоит из современного звукозаписывающего оборудованияВходная группа оборудована пандусом для маломобильных групп населения.  | Капитальный ремонт 2008,2009г.Находится в аварийном состоянииКап. ремонт2013 г.2009 г.2008 г.Приобретен. и установка кресел – 2007Кап.ремонт2001-2002 Кап.ремонт 2010 г.Кап. ремонт 2013 г.Кап.ремонт 2009 г.1963 г.Приобретенитение и установка2006 г.Приобрете-ние и установка2006 г.Приобретениеи установка 2014 г.2006-2012 г.2010 г.2010 г.2010 г.2010 г.2010 г.2011 г.2011 г.2015г.2008-2013 г. |

Директор МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» Я.И. Ермаков