Материально- техническое обеспечение предоставления услуг

МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные фонды | Характеристика основных фондов | Год приобретения  оборудован.  капитального ремонта |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. | Здание МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  Здание овощехрани  лища  Зрительская часть  Инженерные системы театра  Технологическое оборудование сцены  Системы безопасности  Мастерские  Студия звукозаписи  Доступная среда | Адрес: г. о. Королёв Московская область ул. Калининградскаяы д.12  Дата ввода здания в эксплуатацию – 1951 год  Театр занимает часть двухэтажного нежилого здания общей площадью 1509,9 кв. м с 2002 года.  Вид права – оперативное управление.  Земельный участок, вид права – право ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на принадлежащее помещение.  Адрес: г.о. Королёв Московская область ул Калининградская д. 12  Общая площадь – 119,5 кв. м  Вид права – оперативное управление  Земельный участок – находится в стадии оформления  Здание предано театру для организации хранилища под декорации. Требует капитального ремонта  Зрительская часть состоит из:  Тамбур где располагается билетная касса.  Вестибюля – гардероб для зрителей, санузлы  Фойе – оборудовано осветительными приборами, предназначен для проведения мероприятий  Сцены -8м х 11,9 м  Зрительного зала на 186 мест. Укомплектован современными театральными креслами.  Система теплоснабжения  Система электроснабжения  Система приточно-вытяжной вентиляции –установлена в помещении зрительного зала  Система холодного водоснабжения  Система водоотведения  Механическое оборудование сцены –  Автоматический штанкетный подъём – 4шт.  Софитный подъём внутрисценической коробки электрифицированный – 2 шт.  Выносной софитный подъём в зрительном зале – 1 шт.  Механизм антрактно- раздвижного занавеса с электромеханическим приводом.  Ручной штанкетный подъём с грузоподъёмностью 100 кг -2 шт.  Театральная дорога с электромеханическим приводом -1 шт.  Системы для крепления прожекторов прострелов, ложи, мягкого портала, арлекина, попланового занавеса.  Световое оборудование сцены -  Театральный пульт управления, ,96 фидеровпрямого доступа с модулем управления динамического света и монитор  Димер 12 кан. 5 шт  Блок прямых включений – 5 шт.  Светильник 4-хкамерный СТ-4-500  Нерегулируемый прожектор направленного света -6 шт  Линзовый однокиловатный прожектор, для создания луча с размытыми краями -30 шт.  Многолинзовый прожектор для создания профилированного луча – 4шт  Прожектор с поворотным корпусом – 2 шт.  Прибор направленного света – 6 шт.  Прожектор с отклоняющимся зеркалом – 4 шт.  Прожектор с поворотным корпусом – 2 шт.  Следящая пушка – 2 шт.  Стробоскоп – 2 шт.  Светильник заливающего света с ограниченным ультрофиолетовым спектром излучения – 2 шт.  Мобильный осветительный комплект  Звуковое оборудование сцены  Модуль расширения 8 входов,4 выхода -1 шт.  Комплект для установки 2х приёмников ЕМ 10в рек -4шт.  Пассивная акустическая система -6 шт.  Усилитель со встроенным модулем цифровой обработки сигнала – 3 шт  Микшерный пульт – 1 шт.  Инструментальная беспроводная система -8шт.  Кардиоидный микрофон – 8 шт.  Микрофон конденсаторный – 3 шт  Источник бесперебойного питания – 1 шт.  Вспомогательное оборудование сцены  Машина лёгкого дыма  Снег машина  Генератор тумана  Дымовая машина  Видеопроектор  Графический эквалайзер  Машина для производства мыльных пузырей  Здание МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» оснащён  следующими системами безопасности:  Автоматическая установка пожарной сигнализации  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  Система охранно-тревожной сигнализации  Система видеонаблюдения  Кнопка тревожной сигнализации  Система пожаротушения на сцене - представляющей собой установку водяного дренчерного пожаротушения для защиты проёма портала сцены.  Система дымоудаления на сцене  Система пожаротушения в хранилище под декорации  Мастерские театра (художественная, декорационная, швейная) оснащены специальным технологическим оборудованием:  Швейная машина  Оверлок 4-х ниточный  Станок сверлильный  Пила дисковая  Рейсмуснофуговальный станок  Торцевальный станок  Электрорубанок  Пила дисковая ручная  Электролобзик  Дрель электрическая  Электростеплер  Заточная машина  Компрессор  Стружкоотсос  Студия звукозаписи состоит из современного звукозаписывающего оборудования  Входная группа оборудована пандусом для маломобильных групп населения. | Капитальный ремонт 2008,2009г.  Находится в аварийном состоянии  Кап. ремонт  2013 г.  2009 г.  2008 г.  Приобретен.  и установка кресел – 2007  Кап.ремонт2001-2002    Кап.ремонт 2010 г.  Кап. ремонт 2013 г.  Кап.ремонт 2009 г.  1963 г.  Приобретени  тение и установка  2006 г.  Приобрете-  ние и установка  2006 г.  Приобретениеи установка 2014 г.  2006-2012 г.  2010 г.  2010 г.  2010 г.  2010 г.  2010 г.  2011 г.  2011 г.  2015г.  2008-2013 г. |

Директор МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» Я.И. Ермаков